{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["特認（認定番号）","相当スラブ厚の算出"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"特認（認定番号）","index":0,"n_rows":28,"n_cols":4,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,2,18,2],[16,3,18,3],[19,2,20,2],[19,3,23,3],[21,2,23,2],[2,2,7,2],[2,3,7,3],[8,2,15,2],[8,3,15,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"特別評価方法認定　認定番号"]
["ΔＬ","認定　番号","特別評価方法認定をした方法の名称","特別評価方法認定　　の申請者"]
[null,620,"防振ゴム支持方法による乾式二重床仕上げ構造に応じて評価する方法","フクビ化学工業㈱"]
[null,604]
[null,584]
[0,388]
[null,356]
[0,253]
[null,350,"防振ゴム支持方法による乾式二重床仕上げ構造に応じて評価する方法","㈱ブリヂストン"]
[null,324]
[null,323]
[null,320]
[null,260]
[null,122]
[null,112]
[null,89]
[null,663,"発泡プラスティック系床下地構造材を用いた床仕上げ構造に応じて評価する方法","積水化成品工業㈱"]
[null,602]
[-1,586]
[null,423,"畳を発泡プラスティック系床下地構造材の上に設ける床仕上げ構造に応じて評価する方法","油化三昌建材㈱"]
[0,348]
[0,569,"発泡プラスティック系床下地構造材を用いた床仕上げ構造に応じて評価する方法"]
[null,366]
[null,365]
[null,371,"発泡プラスティック系床下地構造材で仕上げたボイドスラブによる遮音構造に応じて評価する方法","㈱奥村組、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油化三昌建材㈱"]
[null,619,"発泡プラスティック系床下地構造材を用いた床仕上げ構造に応じて評価する方法","孝和建商㈱、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油化三昌建材㈱"]
[null,243,"逆台形型ゴム支持方式による乾式二重床仕上げ構造に応じて評価する方法","日本住宅パネル協、　　　日栄インテック㈱"]
[null,376,"防振ゴム支持方式による乾式二重床仕上げ構造に応じて評価する方法","日本住宅パネル協、　　　㈱興亜"]

{"sheet":"相当スラブ厚の算出","index":1,"n_rows":75,"n_cols":6,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,0,72,1],[73,0,73,1],[74,0,74,1],[63,0,63,1],[64,0,64,1],[65,0,65,1],[1,0,1,10],[67,0,67,10],[69,0,69,10],[62,0,62,10],[27,0,27,6],[15,0,15,7],[17,0,17,6],[51,5,51,6],[52,5,52,6],[47,5,47,6],[33,5,33,6],[38,5,38,6],[60,0,60,10],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[48,5,48,6],[49,5,49,6],[50,5,50,6],[50,3,50,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[33,3,33,4],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[36,3,36,4],[38,3,38,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[71,0,71,10],[43,0,43,7],[54,3,54,4],[53,5,53,6],[53,3,53,4],[54,5,54,6],[63,5,63,6],[64,5,64,6],[36,5,36,6],[37,5,37,6],[21,3,21,5],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[35,3,35,4],[37,3,37,4],[35,5,35,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["　相当スラブ厚（重量床衝撃音）の算出シート"]
["１）はじめに\n　品確法８－１重量床衝撃音対策（３）ロ相当スラブ厚（重量床衝撃音）は界床の厚さを、床構造の構成と形状を、計算に基づいて普通コンクリートの均質単板スラブの厚さに置き換えた、「等価厚さ」と床仕上げに使用される材料の遮音効果を見込んだ「床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量」で補正した、「相当スラブ厚（重量床衝撃音）」として評価します。\n　このシートは評価方法基準に定められた規定に従って上記の値が算出できます。床構造の等価厚さは「２）床構造の等価厚さの算出」に従って下さい。ただしボイドスラブについては一般的な形状のもののみです、ｂ、ｃと異なる形状については別の算出方法になりますので、お気をつけ下さい。重量床衝撃音レベル低減量は「３）床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量の算出」に従って下さい。最終結果となる相当スラブ厚は「４）相当スラブ厚の算出」に従って下さい。\n　相当スラブ厚（重量床衝撃音）の算出までのフローを図-1に示します。\n　"]
{"$rows_empty":13}
["２）床構造の等価厚さ（ｈ1）の算出\nスラブの種類により算出方法が異なります、ここでは均質単板スラブと、主なボイドスラブの等価厚さが算出できるようにしました、\nａ、ｂ、ｃ、のうち該当するスラブに応じて網掛けセルに必要事項を入力し等価厚さを算出して下さい。"]
[]
["ａ．図-2の均質単板スラブの場合\n　　均質単板スラブの場合、当該厚さがそのまま床構造の等価厚さとなります"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"床構造の等価厚さ：ｈ1＝ｈ’"]
[]
[]
[]
[]
[]
["ｂ．図-3の均質なボイドスラブの場合\n　計算により等価厚さを算出致します、必要事項を網掛けセルに入力してください。"]
[]
[null,null,null,"H１(m)"]
[null,null,null,"ｈ1(m)"]
[null,null,null,"ｈ2(m)"]
[null,null,null,"ｈ3(m)"]
[null,null,null,"w1+ｗ2+ｗ3(m)（空隙の幅の和）"]
[null,null,null,"コンクリートの密度(kg/m3)",null,2400]
[null,null,null,"コンクリートのヤング率（N/m2）：Ｅi",null,24000000000]
[null,null,null,"面密度（kg/m2）：ｍ",null,0]
[null,null,null,"断面２次モーメント（m4/m）：Iｉ",null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,"床構造の等価厚さ：ｈ1(m)",null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[]
[]
[]
["ｃ．図-4の均質なボイドスラブの場合\n　計算により等価厚さを算出致します、必要事項を網掛けセルに入力してください。"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"H1(m)"]
[null,null,null,"φ(m)"]
[null,null,null,"ボイドピッチ：α（m）"]
[null,null,null,"コンクリートの密度(kg/m3)",null,2400]
[null,null,null,"コンクリートのヤング率(N/m2)",null,24000000000]
[null,null,null,"面密度（kg/m2)",null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,"断面２次モーメント（m4/m)",null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,"床構造の等価厚さ：ｈ1(m)",null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[]
[]
[]
[]
["３）床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量（ΔL）の算出\n　重量床衝撃音レベル低減量ΔLの算出方法は、評価方法基準によれば上記フローに示すように、、次のａ、ｂ、ｃに分類されます、該当する床仕上げ構造に従って、ΔLを算出して下さい。"]
[]
["ａ．床仕上げ構造が評価法方基準８－１（３）ロＣに定める規定に適合する場合\n「床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量」は、８－１（３）ロｆに規定する試験方法によって確認したΔLとすることができます。以下の網掛けセルに、試験で確認した低減量を入力して下さい。"]
["1/1オクターブ帯域中心周波数",null,"６３Hz","１２５Hz","２５０Hz","５００Hz"]
["試験で確認した重量床衝撃音レベル低減量（ｄB）"]
["床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量：ΔL（ｄB）",null,5]
[]
["ｂ．床仕上げ構造が評価法方基準８－１（３）ロｄに定める規定に適合する場合\n　「床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量」はΔL＝０ｄBとします。"]
[]
["ｃ．床仕上げ構造が評価法方基準８－１（３）ロｅに定める規定に適合する場合\n「床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量」はΔL＝－５ｄBとします。"]
[]
["４）相当スラブ厚の算出\n上記で算出した「床構造の等価厚さ：ｈ1」及び「床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量：ΔL」を網掛けのセルに入力して下さい。"]
["床構造の等価厚さ：ｈ1（単位　m）"]
["床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量\nΔＬ（単位　ｄB）"]
["相当スラブ厚：ｈｓ（単位　cm）",null,0]