{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["仕様表","注意事項"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"仕様表","index":0,"n_rows":72,"n_cols":37,"rows_kept":72,"merged":[[0,0,0,5],[1,19,1,22],[1,23,1,27],[1,28,1,36],[3,0,3,4],[3,5,3,18],[3,19,3,36],[4,0,7,4],[4,5,4,18],[4,20,4,22],[4,24,4,36],[5,5,7,18],[5,20,5,36],[6,20,6,36],[7,20,7,36],[8,0,21,4],[8,5,8,18],[8,20,8,36],[9,5,12,18],[9,20,9,22],[9,23,9,26],[9,28,9,29],[9,31,9,32],[9,33,9,36],[10,20,10,29],[10,30,10,35],[11,20,12,36],[13,5,14,18],[13,20,13,26],[13,28,13,36],[14,20,14,21],[14,22,14,36],[15,5,16,18],[15,20,15,26],[15,28,15,36],[16,20,16,36],[17,5,17,18],[17,20,17,36],[18,5,19,18],[18,20,18,36],[19,20,19,36],[20,5,20,18],[20,20,20,36],[21,5,21,18],[21,20,21,24],[21,26,21,28],[21,29,21,35],[22,0,43,4],[22,5,22,18],[22,20,22,36],[23,5,23,18],[23,20,23,24],[23,26,23,28],[23,29,23,35],[24,5,24,18],[24,20,24,36],[25,5,25,18],[25,20,25,23],[25,25,25,36],[26,5,26,18],[26,20,26,36],[27,5,29,18],[27,20,27,36],[28,20,28,36],[29,20,29,36],[30,5,30,18],[30,20,30,36],[31,5,31,18],[31,20,31,23],[31,25,31,36],[32,5,32,18],[32,20,32,26],[32,28,32,30],[32,31,32,35],[33,5,36,18],[33,20,33,28],[33,30,33,36],[34,20,34,36],[35,21,35,24],[35,26,35,36],[36,21,36,23],[36,24,36,35],[37,5,37,18],[37,20,37,28],[37,30,37,36],[38,5,41,18],[38,20,38,36],[39,20,39,36],[40,20,40,36],[41,20,41,36],[42,5,42,18],[42,20,42,36],[43,5,43,18],[43,20,43,24],[43,26,43,28],[43,29,43,35],[44,0,44,4],[44,5,44,18],[44,20,44,36],[45,0,50,4],[45,5,45,18],[45,20,45,36],[46,5,47,18],[46,20,46,36],[47,20,47,36],[48,5,50,18],[48,20,48,36],[49,20,49,36],[50,20,50,36],[51,0,55,4],[51,5,54,18],[51,20,51,21],[51,22,51,24],[51,25,51,27],[51,28,51,30],[51,31,51,33],[51,34,51,36],[52,20,52,30],[52,31,52,32],[52,33,52,36],[53,20,53,36],[54,20,54,27],[54,28,54,35],[55,5,55,18],[55,20,55,36],[56,0,65,4],[56,5,56,18],[56,20,56,36],[57,5,57,18],[57,20,57,36],[58,5,61,18],[58,20,58,36],[59,20,59,36],[60,20,60,36],[61,20,61,36],[62,5,65,18],[62,20,62,36],[63,20,63,36],[64,20,64,36],[65,20,65,36],[66,0,66,4],[66,5,66,18],[66,20,66,36],[67,0,67,4],[67,5,67,18],[67,20,67,36],[68,0,71,4],[68,5,71,18],[68,20,68,36],[69,20,69,36],[70,20,70,36],[71,20,71,36]]}
["仕様表"]
[{"$nulls":19},"設計者",{"$nulls":3},"１級建築士"]
[]
["項　目",{"$nulls":4},"内　　　容",{"$nulls":13},"仕　　　様"]
["指定建築材料\n（法第37条）",{"$nulls":4},"① 指定建築材料を使用する部位",{"$nulls":13},"□","基礎",null,null,"□","その他（ 別紙による ）"]
[{"$nulls":5},"② 指定建築材料の種類",{"$nulls":13},"□","コンクリート（JIS A5308）"]
[{"$nulls":19},"□","鉄筋（JIS G3112 又は JIS G3117）"]
[{"$nulls":19},"□","その他（ 別紙による ）"]
["構造部材等\n（令第3章第2節）",{"$nulls":4},"③ 構造耐力上主要な部分（令第37条）",{"$nulls":13},"□","腐食等防止のための措置をした材料を使用する"]
[{"$nulls":5},"④ 地盤調査（令第38条）",{"$nulls":13},"□","実施あり",null,null,"（地盤改良　",{"$nulls":3},"□","あり",null,"□","なし",null,"）"]
[{"$nulls":19},"□","令第93条の表による※（地盤の種類：",{"$nulls":15},"）"]
[{"$nulls":20},"　※基礎工事着手前に地盤調査を実施し、地盤改良が\n　　必要となった場合は設計変更の手続きを行う"]
[]
[{"$nulls":5},"⑤ 地盤の長期許容応力度（令第38条）",{"$nulls":13},"□","20kN/㎡以上（べた基礎）",{"$nulls":6},"□","30kN/㎡以上（布基礎）"]
[{"$nulls":19},"□",null,null,"kN/㎡"]
[{"$nulls":5},"⑥ 基礎立上り補強筋の緊結方法（令第38条）",{"$nulls":13},"□","住宅用ユニット鉄筋",{"$nulls":6},"□","フック付き鉄筋"]
[{"$nulls":19},"□","主筋と補強筋は緊結している"]
[{"$nulls":5},"⑦ 基礎開口部（人通口等）の補強方法（令第38条）",{"$nulls":13},"□","開口部の周辺に補強筋（D10以上）を配置する"]
[{"$nulls":5},"⑧ 屋根ふき材の固定方法（令第39条）",{"$nulls":13},"□","（瓦屋根）昭46建告第109号 第１ 第三号による"]
[{"$nulls":19},"□","（瓦屋根以外の屋根）メーカー指定の工法による"]
[{"$nulls":5},"⑨ 屋根ふき材等の防錆等（令第39条）",{"$nulls":13},"□","腐食等のおそれがある場合は有効な防錆措置等をとる"]
[{"$nulls":5},"⑩ 屋外に面するタイル等の緊結方法（令第39条）",{"$nulls":13},"□","有機系接着剤",{"$nulls":4},"□","その他（",{"$nulls":9},"）"]
["構造部材等\n（令第3章第3節）",{"$nulls":4},"⑪ 構造耐力上主要な部分（令第41条）",{"$nulls":13},"□","耐力上の欠点がない木材を使用する"]
[{"$nulls":5},"⑫ 柱脚の固定方法（令第42条）",{"$nulls":13},"□","土台設置",{"$nulls":4},"□","その他（",{"$nulls":9},"）"]
[{"$nulls":5},"⑬ 土台の固定方法（令第42条）",{"$nulls":13},"□","アンカーボルト(M12)及び座金により緊結する"]
[{"$nulls":5},"⑭ 柱断面の欠き取り（令第43条）",{"$nulls":13},"□","なし",{"$nulls":3},"□","あり（別紙による補強を行う）"]
[{"$nulls":5},"⑮ ２階建てのすみ柱（令第43条）",{"$nulls":13},"□","通し柱又は同等の補強を行う"]
[{"$nulls":5},"⑯ 柱の有効細長比（令第43条）",{"$nulls":13},"□","105角：横架材間距離4,546以下により有効細長比150以下"]
[{"$nulls":19},"□","120角：横架材間距離5,196以下により有効細長比150以下"]
[{"$nulls":19},"□","吹抜等に面する通し柱（別紙による）"]
[{"$nulls":5},"⑰ はり等の横架材（令第44条）",{"$nulls":13},"□","中央部付近の下側に耐力上支障のある欠き込みなし"]
[{"$nulls":5},"⑱ 筋かい（令第45条）",{"$nulls":13},"□","欠込みなし",{"$nulls":3},"□","欠込みあり（別紙による補強を行う）"]
[{"$nulls":5},"⑲ 小屋組（令第46条）",{"$nulls":13},"□","火打ばり･振れ止め設置",{"$nulls":6},"□","その他（",{"$nulls":7},"）"]
[{"$nulls":5},"⑳ ２階床組（令第46条）",{"$nulls":13},"□","剛床（構造用合板 t24 以上等）",{"$nulls":8},"□","火打ばり"]
[{"$nulls":19},"□","大規模な吹抜（建物の全幅にわたるもの等）の措置"]
[{"$nulls":20},"□","火打ばり",{"$nulls":3},"□","火打レス金物"]
[{"$nulls":20},"□","その他（",{"$nulls":14},"）"]
[{"$nulls":5},"㉑ １階床組（令第46条）",{"$nulls":13},"□","剛床（構造用合板 t24 以上等）",{"$nulls":8},"□","火打土台"]
[{"$nulls":5},"㉒ 構造耐力上主要な部分の継手･仕口（令第47条）",{"$nulls":13},"□","筋かい端部：筋かいプレート（BP2等）"]
[{"$nulls":19},"□","柱頭・柱脚：別紙による"]
[{"$nulls":19},"□","その他　　：存在応力の伝達に支障がない方法で緊結する"]
[{"$nulls":20},"　　　　　　（かすがい・羽子板ボルト・ひねり金物 等）"]
[{"$nulls":5},"㉓ 構造耐力上主要な部分の柱等（令第49条）",{"$nulls":13},"□","地面から1mの範囲で防腐・防蟻処理を行う"]
[{"$nulls":5},"㉔ 湿式工法外壁の下地（令第49条）",{"$nulls":13},"□","防水紙を使用",{"$nulls":4},"□","その他（",{"$nulls":9},"）"]
["補強CB造",{"$nulls":4},"㉕ 塀（令第62条の8）",{"$nulls":13},"□","令第62条の8の構造方法に従い設置する"]
["シックハウス\n（法第28条の2）",{"$nulls":4},"㉖ 建築材料（令第20条の4～令第20条の6）",{"$nulls":13},"□","石綿･クロルピリホスを含む建築材料を使用しない"]
[{"$nulls":5},"㉗ 居室･換気経路の内装材（令第20条の7）",{"$nulls":13},"□","全てＦ☆☆☆☆ 又は 規制対象外 の材料を使用する"]
[{"$nulls":19},"□","別紙による"]
[{"$nulls":5},"㉘ 天井裏等（換気経路外）の措置（令第20条の8）",{"$nulls":13},"□","全てＦ☆☆☆以上 又は 規制対象外 の材料を使用する"]
[{"$nulls":19},"□","気密層又は通気止めの措置をとる"]
[{"$nulls":19},"□","別紙による"]
["一般構造\n（法第36条）",{"$nulls":4},"㉙ 階段（令第23条、令第25条）",{"$nulls":13},"□","幅　：",{"$nulls":4},"蹴上　：",{"$nulls":5},"踏面　："]
[{"$nulls":19},"□","まわり階段部分(内側から300位置)の踏面 ：",{"$nulls":12},"以上"]
[{"$nulls":19},"□","手すり幅：壁から100以下"]
[{"$nulls":19},"□","図面内に記載あり（図面名：",{"$nulls":15},"）"]
[{"$nulls":5},"㉚ 便所（令第28条）",{"$nulls":13},"□","外気に開放できる窓がない便所には照明･換気扇を設置"]
["給排水衛生設備",{"$nulls":4},"㉛ 配管設備の構造方法（令第129条の2の3）",{"$nulls":13},"□","平12建告第1388号 第4 の構造方法に従い設置する"]
[{"$nulls":5},"㉜ 給湯設備の固定方法（令第129条の2の3）",{"$nulls":13},"□","平12建告第1388号 第5 の構造方法に従い固定する"]
[{"$nulls":5},"㉝ 給水設備（令第129条の2の4）",{"$nulls":13},"□","構造･材質は水道法（令第6条）及び所管水道局の基準による"]
[{"$nulls":19},"□","配管材料は不浸透質の耐水材料で水質汚染のないものとする"]
[{"$nulls":19},"□","水栓には有効な吐水口空間を確保する"]
[{"$nulls":19},"□","凍結の恐れのある部分には凍結防止措置を行う"]
[{"$nulls":5},"㉞ 排水設備（令第129条の2の4）",{"$nulls":13},"□","構造･材質は下水道法（令第8条）及び所管下水道局の基準による"]
[{"$nulls":19},"□","配管材料は不浸透質耐水材料とする"]
[{"$nulls":19},"□","排水トラップの構造は昭50建告第1597号 第2 第三号による"]
[{"$nulls":19},"□","通気管の構造は昭50建告第1597号 第2 第五号による"]
["電気設備",{"$nulls":4},"㉟ 電気設備（法第32条）",{"$nulls":13},"□","電気事業法他の基準による"]
["ガス設備",{"$nulls":4},"㊱ ガス設備",{"$nulls":13},"□","ガス事業法又は液化石油ガス保安法の基準による"]
["火災予防条例\n（消防法第9条）",{"$nulls":4},"㊲ 厨房設備（台所等）の排気ダクト",{"$nulls":13},"□","内面が平滑な鋼製ダクト（スパイラルダクト等）"]
[{"$nulls":19},"□","金属以外の不燃材料（ロックウール等）で被覆する"]
[{"$nulls":19},"□","可燃性の部分･物品と10cm以上隔離する"]
[{"$nulls":19},"□","グリス除去装置（グリスフィルター等）を設置する"]

{"sheet":"注意事項","index":1,"n_rows":74,"n_cols":15,"rows_kept":74,"merged":[[0,0,0,13],[2,0,2,13],[2,14,2,35],[3,0,3,13],[3,14,3,35],[4,0,7,13],[4,14,5,35],[6,14,7,35],[8,0,8,13],[8,14,8,35],[9,0,13,13],[9,14,10,35],[11,14,13,35],[14,0,17,13],[14,14,17,35],[18,0,18,13],[18,14,18,35],[19,0,19,13],[19,14,19,35],[20,0,20,13],[20,14,20,35],[21,0,21,13],[21,14,21,35],[22,0,23,13],[22,14,23,35],[24,0,24,13],[24,14,24,35],[25,0,26,13],[25,14,26,35],[27,0,28,13],[27,14,28,35],[29,0,30,13],[29,14,30,35],[31,0,31,13],[31,14,31,35],[32,0,33,13],[32,14,32,35],[33,14,33,35],[34,0,34,13],[34,14,34,35],[35,0,36,13],[35,14,36,35],[37,0,38,13],[37,14,38,35],[39,0,41,13],[39,14,39,35],[40,14,41,35],[42,0,42,13],[42,14,42,35],[43,0,45,13],[43,14,44,35],[45,14,45,35],[46,0,46,13],[46,14,46,35],[47,0,48,13],[47,14,48,35],[49,0,50,13],[49,14,50,35],[51,0,51,13],[51,14,51,35],[52,0,54,13],[52,14,52,35],[53,14,54,35],[55,0,57,13],[55,14,55,35],[56,14,57,35],[58,0,64,13],[58,14,58,35],[59,14,61,35],[62,14,62,35],[63,14,64,35],[65,0,65,13],[65,14,65,35],[66,0,71,13],[66,14,71,35],[72,0,73,13],[72,14,72,35],[73,14,73,35]]}
["仕様表作成における注意事項"]
[]
["項　　目",{"$nulls":13},"注　意　事　項"]
["設計者欄",{"$nulls":13},"建築士種別をプルダウンメニューから選択し、氏名を記入してください。"]
["① 指定建築材料を使用する部位\n② 指定建築材料の種類",{"$nulls":13},"指定建築材料を使用する部位と当該材料の種類を選択してください。（一般的な小規模建築物においては「基礎」の「鉄筋」と「コンクリート」が該当します。）"]
[]
[{"$nulls":14},"その他の指定建築材料を使用する場合は、①②とも「その他」を選択し、別紙にて明示してください。"]
[]
["③ 構造耐力上主要な部分（令第37条）",{"$nulls":13},"記載の内容に適合することを確認のうえ■としてください。"]
["④ 地盤調査（令第38条）",{"$nulls":13},"地盤調査を実施している場合は「実施あり」を選択し、あわせて地盤改良の有無についても選択してください。"]
[]
[{"$nulls":14},"既存建築物がある場合等で確認申請時に地盤調査が実施できない場合は、「令第93条の表による」を選択し、近接地の調査資料や目視等で確認した地盤の種類を記入してください。\n地盤種類の確認資料の添付は求めませんが、※印の内容をよくご確認ください。"]
[]
[]
["⑤ 地盤の長期許容応力度（令第38条）",{"$nulls":13},"④の内容を踏まえて基礎の種類に応じて選択いただくか直接記入してください。なお、④で「令第93条の表による」とした場合、当該表に記載された許容応力度は”上限”として、基礎の種類に応じて適宜許容応力度を判断していただいて結構です。（基礎工事前の地盤調査やその結果を受けた地盤改良による許容応力度が、当初設定した許容応力度を下回ると計画変更申請の対象となりますのでご注意ください。）"]
[]
[]
[]
["⑥ 基礎立上り補強筋の緊結方法（令第38条）",{"$nulls":13},"いずれか該当するものを選択してください。"]
["⑦ 基礎開口部（人通口等）の補強方法（令第38条）",{"$nulls":13},"記載の内容に適合することを確認のうえ■としてください。"]
["⑧ 屋根ふき材の固定方法（令第39条）",{"$nulls":13},"いずれか該当するものを選択してください。"]
["⑨ 屋根ふき材等の防錆等（令第39条）",{"$nulls":13},"記載の内容に適合することを確認のうえ■としてください。"]
["⑩ 屋外に面するタイル等の緊結方法（令第39条）",{"$nulls":13},"該当するタイル等がある場合はいずれか該当するものを選択し、「その他」の場合は　（　）内に具体的に記入してください。"]
[]
["⑪ 構造耐力上主要な部分（令第41条）",{"$nulls":13},"記載の内容に適合することを確認のうえ■としてください。"]
["⑫ 柱脚の固定方法（令第42条）",{"$nulls":13},"いずれか該当するものを選択し、「その他」の場合は（　）内に具体的に記入してください。"]
[]
["⑬ 土台の固定方法（令第42条）",{"$nulls":13},"⑫で「土台設置」を選択した場合は、記載の内容に適合することを確認のうえ■としてください。"]
[]
["⑭ 柱断面の欠き取り（令第43条）",{"$nulls":13},"いずれか該当するものを選択し、欠き取りがある場合は別紙にて補強方法を明示してください。"]
[]
["⑮ ２階建てのすみ柱（令第43条）",{"$nulls":13},"記載の内容に適合することを確認のうえ■としてください。"]
["⑯ 柱の有効細長比（令第43条）",{"$nulls":13},"柱の小径に応じて記載の内容に適合することを確認のうえ■としてください。"]
[{"$nulls":14},"吹抜等に面する通し柱がある場合は、別紙にて有効細長比を明示してください。"]
["⑰ はり等の横架材（令第44条）",{"$nulls":13},"記載の内容に適合することを確認のうえ■としてください。"]
["⑱ 筋かい（令第45条）",{"$nulls":13},"いずれか該当するものを選択し、欠込みがある場合は別紙にて補強方法を明示してください。"]
[]
["⑲ 小屋組（令第46条）",{"$nulls":13},"いずれか該当するものを選択し、「その他」の場合は（　）内に具体的に記入してください。"]
[]
["⑳ ２階床組（令第46条）",{"$nulls":13},"いずれか該当するものを選択してください。"]
[{"$nulls":14},"建物の全幅にわたるような大規模な吹抜がある場合は、その部分の措置についていずれか該当するものを選択し、「その他」の場合は（　）内に具体的に記入してください。"]
[]
["㉑ １階床組（令第46条）",{"$nulls":13},"いずれか該当するものを選択してください。"]
["㉒ 構造耐力上主要な部分の継手･仕口（令第47条）",{"$nulls":13},"「筋かい端部」、「柱頭･柱脚」、「その他」のそれぞれにおいて、記載の内容に適合することを確認のうえ■としてください。"]
[]
[{"$nulls":14},"「柱頭･柱脚」については別紙にて明示してください。"]
["㉓ 構造耐力上主要な部分の柱等（令第49条）",{"$nulls":13},"記載の内容に適合することを確認のうえ■としてください。"]
["㉔ 湿式工法外壁の下地（令第49条）",{"$nulls":13},"該当する外壁がある場合はいずれか該当するものを選択し、「その他」の場合は（　）内に具体的に記入してください。"]
[]
["㉕ 塀（令第62条の8）",{"$nulls":13},"敷地内に補強CB造の塀がある場合は、記載の内容に適合することを確認のうえ■としてください。"]
[]
["㉖ 建築材料（令第20条の4～令第20条の6）",{"$nulls":13},"記載の内容に適合することを確認のうえ■としてください。"]
["㉗ 居室･換気経路の内装材（令第20条の7）",{"$nulls":13},"いずれか該当するものを選択してください。"]
[{"$nulls":14},"「全て･･･」を選択された場合は別途使用建築材料表や面積計算表等を添付する必要はありません。"]
[]
["㉘ 天井裏等（換気経路外）の措置（令第20条の8）",{"$nulls":13},"いずれか該当するものを選択してください。"]
[{"$nulls":14},"「全て･･･」又は「気密層･･･」を選択された場合は別途使用建築材料表等を添付する必要はありません。"]
[]
["㉙ 階段（令第23条、令第25条）",{"$nulls":13},"各寸法等を記入してください。"]
[{"$nulls":14},"まわり階段部分がある場合は当該部分の踏面寸法を記入してください。なお、複数の踏面寸法が生じる場合は最小の寸法を記入してください。（図面への明示は省略いただいて結構です。）"]
[]
[]
[{"$nulls":14},"手すり幅については記載の内容に適合することを確認のうえ■としてください。"]
[{"$nulls":14},"図面内に記載がある場合は当該図面名を記入してください。この場合、上記の寸法等の記入は不要です。"]
[]
["㉚ 便所（令第28条）",{"$nulls":13},"記載の内容に適合することを確認のうえ■としてください。"]
["㉛ 配管設備の構造方法（令第129条の2の3）\n㉜ 給湯設備の固定方法（令第129条の2の3）\n㉝ 給水設備（令第129条の2の4）\n㉞ 排水設備（令第129条の2の4）\n㉟ 電気設備（法第32条）\n㊱ ガス設備",{"$nulls":13},"採用する設備について記載の内容に適合することを確認のうえ■としてください。"]
[]
[]
[]
[]
[]
["㊲ 厨房設備（台所等）の排気ダクト",{"$nulls":13},"各基準について記載の内容に適合することを確認のうえ■としてください。"]
[{"$nulls":14},"中段の基準については、いずれか該当するものを選択してください。"]